
**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ЛЕБЕДКУ**


на TOYOTA HILUX KUN 26 (c 2011г.)

1. Перед установкой площадки необходимо снять штатный бампер, усиление переднего бампера, вертикальный кронштейн бампера.

Расположение площадки и элементов при установке соответствует расположению на фото снизу. 

1. Производим установку площадки.

Площадка крепится к раме болтами М14, установка шайб производится с внутренней стороны рамы.

.

Штатные болты (шпильки) рамы входят в 4 отверстия на площадке (см. фото сверху) и фиксируются спереди штатными гайками.

1. Устанавливаем лебедку на площадку.
2. Устанавливаем на место штатный вертикальный кронштейн бампера.
3. Далее необходимо демонтировать с бампера пластиковую решетку и произвести обрезку элементов решетки (см. фото снизу, места обрезки обозначены красным цветом ).



1. Устанавливается решетка в бампер и производится монтаж бампера на автомобиль.
2. В последнюю очередь производится установка клюза или роликовых направляющих лебедки.